DOSBox

Настройка. Нужно запустить DOSBox для того, чтобы был создан конфигурационный файл. Затем необходимо его отредактировать. Открываем в текстовом редаторе файл ~/.dosbox/dosbox-0.74.conf и добавляем строчки, аналогичные этим:

mount c ~/asm
path=z:\;c:\;c:\tasm;c:\tc
c:

NASM. Компиляция программ.

use16 bits 16 org 0x100 segment .data hello: db 'hello, world','$' segment .text mov dx,hello mov ax,0900h int 21h mov ax,4c00h int 21h

Далее строкой

nasm a.asm -o a.com -f bin

компилируем программу.

Чтобы обновить состояние примонтированной директории DOSBox, нажмите <Ctrl>+<F4>.