Ввод

Средства ДОС

Считать символ из STDIN с эхом

mov ah,01h int 21h

В al возвращается ASCII символ

Считать символ без эха

mov ah,08h int 21h

В al возвращается ASCII символ. Функция выполняется с ожиданием ввода и проверкой на Ctrl-Break Аналогичны функции 07h, 06h.

Очистить буфер и считать символ

mov ah,0ch mov al,НОМЕР ФУНКЦИИ ЧТЕНИЯ (01h, 06h, 07h, 08h, 0ah) int 21h

Содержимое al зависит от функции чтения

Средства BIOS

Чтение символа с ожиданием

mov ah,0 или 10h или 20h (соответственно 83/84-keys, 101/102-keys и 122-keys) int 16h

Выход:

в al - ASCII-код символа, ноль или префикс скан-кода

в ah - скан-код нажатой клавиши или расширенный ASCII (если в al ноль или 0eh)

mov ah,0 или 10h или 20h (соответственно 83/84-keys, 101/102-keys и 122-keys) int 16h

Выход:

в al - ASCII-код символа, ноль или префикс скан-кода

в ah - скан-код нажатой клавиши или расширенный ASCII (если в al ноль или 0eh)