Гистограмма — это график распределения пикселей по значениям яркости. По оси x отложены возможные значения значения яркостей пикселя (обычно от темных к светлым), а оси y сколько раз встречается пиксель данной яркости на изображении. Такое представление удобно тем, что позволяет оценить распределение полутонов в изображении, его динамический диапазон, контраст, яркость и т.п.

К примеру, если большая часть гистограммы сосредоточена в левой части изображения, значит оно темное. Если в правой — светлое. Малому динамическому диапазону соответствует узкая гистограмма.